**ОБРАЗЕЦ № 2**

**Т Е Х Н И Ч Е СК О П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е**

**До**

**Председателя на Държавна агенция**

**„Държавен резерв и военновременни запаси”**

**гр. София, ул. „Московска” №** 3

**От** ……………………………………………………………...……………………...…………

*/наименование на участника/*

с адрес: гр. …………..…………, ул. ………...………..……………………………… № ……

тел. ………………..…….., факс ………………………… e – mail ……………………..……..

EИК ……………………………

дата и място на регистрацията по ДДС …………………………………………………..…….,

интернет страница с адрес: ……………………….….

**УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,**

Във връзка с обявената обществена поръчка с предмет ***„Доставка на товарачна машина с челно товарене за нуждите на ДА ДРВВЗ”***, Ви представяме нашето техническо предложение както следва :

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** |  **Показатели** |  **Параметри** | **Технически параметри, предложени от участника** |
|   | **Вид: Фабрично нов,** **неупотребяван** |  **Мини челен товарач - 1 бр.** |  |
| **1.** | **ДВГ и задвижване** |  |
| 1.1 | Двигател | Дизелов |  |
| 1.2 | Номинална мощност на ДВГ | Минимум 52 kW |  |
| 1.3 | Максимален въртящ момент | Минимум 240 Nm |  |
| 1.4 | Максимална скорост на движение | Минимум 12 km/h |  |
| 1.5 | Екологична норма | Да отговаря на екологичните норми На ЕС и Р. България и да бъде регистриран съобразно действащото законодателство |  |
| 1.6 | Задвижване | 4х4 |  |
| 1.7 | Цвят | Стандартно изпълнение |  |
| **2.** | **Електрическа система** |  |
| 2.1 | Захранване | 12V |  |
| 2.2 | Фарове, стопове, мигачи | Стандартно изпълнение |  |
| 2.3 | Работни светлини | Стандартно изпълнение |  |
| 2.4 | Звуков сигнал при заден ход | Стандартно изпълнение |  |
| **3.** | **Хидравлична система** |  |
| 3.1 | Дебит на хидравличната система | Минимум 71 l/min |  |
| 3.2 | Допълнителни хидравлични линии изведени на работния орган с възможност за оставяне на прикачено оборудване | Да е включено |  |
| **4.** | **Кабина** |  |
| 4.1 | Конструкция и сигурност | Защита ROPS и FOPS ниво II |  |
| 4.2 | Врата с чистачка | Да е включена |  |
| 4.3 | Седалка | Стандартно изпълнение с регулация |  |
| 4.4 | Отопление и вентилация | Да е включена |  |
| 4.5 | Показатели на основните функционални параметри на машината | Да е включена |  |
| **5.** | **Работен орган на машината (товарачна уредба)** |  |
| 5.1 | Повдигащи рамена с два хидроцилиндъра | Стандартно изпълнение |  |
| 5.2 | Товарна кофа | Обем минимум 0,3 m³ |  |
| 5.3 | Товароподемност | Минимум 740 kg |  |
| 5.4 | Височина на изсипване при максимален ъгъл на завъртане на кофата до пина | Минимум 3000 mm |  |
| 5.5 | Височина на изсипване при максимален ъгъл на завъртане до ръба на кофата  | Минимум 2350 mm |  |
| 5.6 | Ъгъл на изсипване на товара при максимална височина | Минимум 35° |  |
| 5.7 | Досег при максимално издигната кофа | Минимум 570 mm |  |
| **6.** |  **Габарити на машината** |  |
| 6.1 | Височина на машината до кабина | Максимум 1950 mm |  |
| 6.2 | Ширина на машината с кофа | Максимум 1620 mm |  |
| 6.3 | Дължина на машината с кофа в наземно положение | Максимум 3105 mm |  |
| **7.** | **Гуми** | **Стандартно изпълнение** |  |
| **8.** | **Оперативно тегло** | **От 2700 kg до 2900 kg** |  |
| **9.** | **Допълнителна окомплектовка съобразена с работните** **параметри на машината** |  |
| 9.1 | Палетни вилици | Съобразени с работните параметри на машината |  |
| 9.2 | Хидравлично управляемо гребло за почистване на сняг | Работна ширина минимум 1800 mmРаботна височина минимум 700 ммГумен предпазител |  |
| 9.3 | Косачка | Работна ширина минимум 1500 mmВъзможност за отстраняване на дървета и храсти с диаметър минимум до 70 mm |  |
| **10.** | Гаранция | Минимум 2 години или 4000 моточаса |  |
|  |

1. Място за изпълнение на поръчката е Складова База Поликраище към ТД ДР гр. Велико Търново.

2. Срок за изпълнение на обществената поръчка: 90 календарни дни, считано от датата на сключване на договора, готова за използване товарачна машина– напълно комплектована и тествана с гаранция и доказан произход. Ако бъдем избрани за Изпълнител, ние ще уведомим Възложителя незабавно, ако настъпи някаква промяна в обстоятелствата, свързани с изпълнението на доставката, на всеки етап от изпълнението на договора.

3. Разбираме и приемаме, че всяка представена от нас неточна или непълна информация, може да доведе до нашето изключване от участие в настоящата обществена поръчка.

4. Декларираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с представената от нас оферта.

5. Декларираме, че предлаганата от нас товарачна машина е фабрично нова.

6. Декларираме, че ако бъдем избрани за Изпълнител, ще осигурим приоритетно приемане в сервизната ни база на товарачна машина, предмет на договора.

7. Декларираме, че всички разходи по доставката и отстраняването на гаранционни проблеми /ремонти и/или замяната на дефектирали части, са за наша сметка.

 8. Декларираме, че сме съгласни с клаузите на приложения проект на договор.

9. Декларираме, че срокът на валидност на нашата оферта е 90 дни, считано от крайния срок за подаване на офертите.

10. Декларираме, че ако бъдем определени за изпълнител на обществената поръчка, при подписването на договора:

- ще изпълним задължението си по чл. 67, ал. 6 от ЗОП.

- ще представим определената гаранция за изпълнение на договора.

**Гаранцията** за изпълнение ще бъде под формата на .............................................................. *(посочва се една от следните форми на гаранцията за изпълнение на договора: парична сума или банкова гаранция или застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя).*

**Техническото ни предложение, съдържа:**

а) документ за упълномощаване, *(само в случай, че лицето, което подава офертата, не е законният представител на участника);*

б) друга информация и/или документи, изискани от възложителя - посочват се конкретните други документи и информация които се прилагат, при положение, че има такива (оторизационно писмо).

Дата: ......................... г. Подпис и печат:………………………..

 (длъжност и име)